*CONTINUACION.*

*Primero se introduce el DVD que contiene el Windows que se va a instalar luego se reinicia el pc para así poder entrar a la BIOS, presionando las teclas, supr, f2 f12 y f11.*

*Para que el ordenador genere los cambios que sean necesarios en el boteo, ya después de que se genere los cambios pertinentes, hay que hacer lo más importante del booteo que es ordenarle al pc que inicie desde la unidad de DVD o CD-ROM, y hay si se procede a reiniciar el pc.*

*PDT: profe por favor recuerde*

*Que esta nota me vale por dos,*

*Por el otro trabajo que le debo.*